校园指挥中心防静电地板采购申请表

为提升校园综合治安管理，合并消控室与监控室，设立校园指挥中心，2个房间合并后需铺设防静电地板68平米。

防静电地板参数要求：

符合国家标准，单块面积600mm\*600mm，陶瓷表面，单块承重大于1000公斤，质保五年。

报价包含辅材及施工费用。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| 1 | 防静电地板 | 68 | 平方米 | 350.00 | 23800.00 |

保卫处

2021.07