附件： 装修服务采购明细

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***项目名称*** | ***数量*** | ***单位*** | *工艺说明* |
| 1 | 轻钢龙骨双面石膏板隔音墙面内衬岩棉 | 57 | ㎡ | 1、定位放线，安装轻钢龙骨，轻钢龙骨间距450mm-600mm，轻钢龙骨边龙骨用木方固定。2、固定边龙骨用木龙骨涂刷防火涂料2遍。3、将岩棉安装到墙体内。4、用自攻螺丝将石膏板固定到轻钢龙骨上。 |
| 2 | 墙面基层处理 | 102 | ㎡ | 1、批刮美巢腻子2-3遍。2、造型棚及梁侧面按展开面积计算，因墙面局部潮湿，需做防霉处理。 |
| 3 | 墙面乳胶漆 | 380 | ㎡ | 调色并喷涂2遍乳胶漆 |
| 4 | 轻钢龙骨石膏板跌级棚 | 150 | ㎡ | 1、主、副、边轻钢龙骨骨架，膨胀螺栓，吊筋固定。2、自攻螺丝固定、钉帽擦防锈漆。3、石膏板接缝处填嵌缝石膏，粘贴专用绷带。4、饰面披灰、刷乳胶漆及灯具、石膏线另计。5、乳胶漆、贴壁纸基层处理另记计。6、石膏板及国标龙骨。 |
| 5 | 棚面基层处理 | 150 | ㎡ | 1、 批刮美巢腻子2-3遍。2、造型棚及梁侧面按展开面积计算，因墙面局部潮湿，需做防霉处理。 |
| 6 | 棚面乳胶漆 | 330 | ㎡ | 调色并喷涂2遍乳胶漆 |
| 8 | 集成墙板安装 | 38.88 | ㎡ | 1、含人工费及木龙骨。 |
| 10 | 瓷砖粘贴(800mm<最大边长) | 15.6 | ㎡ | 1、清理现场。2、定位放线，预排瓷砖。3、用水将地面润湿，把瓷砖预先用水泡湿，325R水泥砂浆铺贴瓷砖。4、清洁瓷砖表面。 |
| 11 | 陶粒墙拆除（墙厚240mm) | 19.2 | ㎡ | 1、用铁钎将陶粒混凝土墙体拆除。将拆除的墙体装袋，并运送下楼。（不含垃圾外运） |
| 12 | 刨除瓷砖 | 38.4 | ㎡ | 1、将瓷砖层刨除，并运送下楼。（不含垃圾外运） |
| 13 | 强弱电改造 | 278 | ㎡ | 从新布置室内照明线路及开关插座位置，厨房线路因功率较大 ，所有插座均是平方电线（含人工与材料） |
| 14 | 水路改造 | 25 | ㎡ | 厨房每个工位预留给水与排水（含人工与材料） |
| 15 | 材料运输费 | 1 | 项 | 人工 |
| 16 | 垃圾清运 | 1 | 项 | 人工 |
| 18 | 灯具安装工费 | 1 | 项 | 人工（安装4个台球桌灯，60个筒灯，15米轨道灯，明装筒灯35个，灯带70米，吊轨40米，棚面高度3500） |
| 20 | 电缆布线 | 1 | 项 | 人工（从室内主电闸箱到4楼顶布线） |